[**Grue F 500**](http://www.treuilswarn.com/fr%2CF500.html)



Hauteur du fût : 1,10 m
Capacité de levage : 500 kg dans toutes les positions
Extension maximum de la flèche : 1,50 m
Compacité maximum en position repliée
3 positions en hauteur
Treuil électrique de levage WARN (12V)
Télécommande
Limiteur de charge
Conforme aux normes CE
Poids total : 75 kg
Câble de levage Ø 6 - 6 m

